**Технические характеристики дизельной электростанции «SDMO J 130K»**



|  |  |
| --- | --- |
| **Производитель** | **SDMOhttp://www.generent.ru/images/flag/france.jpg** |
| **Двигатель** | **John Deere 6068 TF 220** |
| **Резервная мощность** | 132 кВА / 106 кВт |
| **Основная мощность** | 119 кВА / 95 кВт |
| **Генератор** | Leroy Somer, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный, с самовозбуж-дением и саморегулированием, класс защиты IP23 |
| **Тип двигателя** | Дизельный, 6-ти цилиндровый, с водяным охлаждением |
| **Вых. напряжение двигателя, кВА** | Переменное, 230В/400В±1% / 50Гц± 2.5% |
| **Расход топлива при 75% нагрузке, л** | 18.5 |
| **Встроенный бак, л** | 340 |
| **Габариты (L, W, H mm.)** | 2370х1111х1480 |
| **Масса, кг.** | 1570 |
| **Гарантийный срок** | 1 год |
| **Цена** | Данная модель доступна более чем в 40 комплектациях.  Хотите узнать цену - свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. |