**Технические характеристики дизельной электростанции «SDMO J 300K»**



|  |  |
| --- | --- |
| **Производитель** | **SDMOhttp://www.generent.ru/images/flag/france.jpg** |
| **Двигатель** | **John Deere 6081HF001** |
| **Резервная мощность** | 300 кВА / 240 кВт |
| **Основная мощность** | 270 кВА / 216 кВт |
| **Генератор** | Leroy Somer, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный, с самовозбуж-дением и саморегулированием, класс защиты IP23 |
| **Тип двигателя** | Дизельный, 6-ти цилиндровый, с водяным охлаждением |
| **Вых. напряжение двигателя, кВА** | Переменное, 230В/400В±1% / 50Гц± 2.5% |
| **Расход топлива при 75% нагрузке, л** | 42.6 |
| **Встроенный бак, л** | 390 |
| **Габариты (L, W, H mm.)** | 2900х1300х1700 |
| **Масса, кг.** | 2235 |
| **Гарантийный срок** | 1 год |
| **Цена** | Данная модель доступна более чем в 40 комплектациях. Хотите узнать цену - свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. |