**Технические характеристики дизельной электростанции «SDMO J 400K»**



|  |  |
| --- | --- |
| **Производитель** | **SDMOhttp://www.generent.ru/images/flag/france.jpg** |
| **Двигатель** | **John Deere 6125HF070** |
| **Резервная мощность** | 402 кВА / 322 кВт |
| **Основная мощность** | 362 кВА / 289 кВт |
| **Генератор** | Leroy Somer |
| **Тип двигателя** | 6-ти цил.,рядный |
| **Вых. напряжение двигателя, кВА** | Переменное, 230В/400В±1% / 50Гц± 2.5% |
| **Расход топлива при 75% нагрузке, л** | 59.4 |
| **Встроенный бак, л** | 470 |
| **Габариты (L, W, H mm.)** | 3160x1340x1790 |
| **Масса, кг.** | 3090 |
| **Гарантийный срок** | 1 год |
| **Цена** | Данная модель доступна более чем в 40 комплектациях. Хотите узнать цену - свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. |