**Технические характеристики дизельной электростанции «SDMO T 16K»**



|  |  |
| --- | --- |
| **Производитель** | **SDMOhttp://www.generent.ru/images/flag/france.jpg** |
| **Двигатель** | **Mitsubishi S4L2 SD** |
| **Резервная мощность** | 16 кВА / 13 кВт |
| **Основная мощность** | 14 кВА / 12 кВт |
| **Генератор** | Mecc Alte, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный, с самовозбуждением и саморегулированием, класс защиты IP23 |
| **Тип двигателя** | Дизельный, 4-х цилиндровый, с водяным охлаждением |
| **Вых. напряжение двигателя, кВА** | Переменное, 230В/400В± 1% / 50Гц± 2.5% |
| **Расход топлива при 75% нагрузке, л** | 3.4 |
| **Встроенный бак, л** | 50 |
| **Габариты (L, W, H mm.)** | 1410х720х1050 |
| **Масса, кг.** | 427 |
| **Гарантийный срок** | 1 год |
| **Цена** | Данная модель доступна более чем в 40 комплектациях.  Хотите узнать цену - свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. |