**Технические характеристики дизельной электростанции «SDMO T 2100»**



|  |  |
| --- | --- |
| **Производитель** | **SDMOhttp://www.generent.ru/images/flag/france.jpg** |
| **Двигатель** | **Mitsubishi S16R-PTA2** |
| **Резервная мощность** | 2090 кВА / 1672 кВт |
| **Основная мощность** | 1881 кВА / 1505 кВт |
| **Генератор** | Leroy Somer |
| **Тип двигателя** | 16-ти цил., V-образный |
| **Вых. напряжение двигателя, кВА** | Переменное, 230В/400В±1% / 50Гц± 2.5% |
| **Расход топлива при 75% нагрузке, л** | 304 |
| **Встроенный бак, л** | - |
| **Габариты (L, W, H mm.)** | 5600х2290х2480 |
| **Масса, кг.** | 13314 |
| **Гарантийный срок** | 1 год |
| **Цена** | Данная модель доступна более чем в 40 комплектациях.  Хотите узнать цену - свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом |