**ИБП Delta VX-600**

Время автономной работы для ИБП 600 ВА 360Вт при разной нагрузке, мин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нагрузка, Вт** | **360** | **300** | **250** | **200** | **150** | **100** | **50** | **…\*** |
| **Время автономии (мин)** | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |

\* ИБП выключается  по таймеру через 15 минут независимо от нагрузки